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Использование дополнительных (сервисных) возможностей лифтового блока.

Инструкция по настройке и использованию пользовательских ВХОДОВ/ВЫХОДОВ (USER/OUT) лифтового блока. 
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Всё нижесказанное относится к блокам v6.

   Входа USER1-4  предназначены для контроля, с последующим отображением в М-Pult, назначенных самим пользователем сигналов.  Сигналы пользователя представляют  вывод «сухой контакт». 
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   Тип контакта может быть как  «замыкающий» (прямой) так и «размыкающий» (инверсный).   Тип контакта указывается при настройке ЛБ.

1. Всего на Лифтовом Блоке 4 пользовательских входа: user1, user2, user3, user4.

2. Состояния,  выведенные через USER, по умолчанию не являются триггерными (с памятью) и появляются через 2 секунды после возникновения.  В случае необходимости изменений параметров:  см. таблицы 2, 3   инструкции: ЛИФТОВОЙ БЛОК ВЕРСИИ 6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ или  Памятка по работе с таблицей параметров  ЛБ.

!!!ВНИМАНИЕ. user4 может использоваться как и выход (описание ниже). Одновременная работа  в разных режимах невозможна!!!

   Выход OUT предназначены для включения/отключения нагрузки по командам Оператора. Сигнал управления нагрузки имеет параметр: (для ЛБ6.0СМ3, ЛБ6.0) 5в/10мА; (для ЛБ6.1СМ3pro) 12в/100мА.  Нагрузка подключается, как правило, через Модуль Управления. 

[image: image4.png]



     Для ЛБ6.0, ЛБ6.0СМ3
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   Для Лб6.1СМ3Pro
1.  Всего на лифтовом блоке 2 пользовательских выхода: out1,out4(совмещён с входом user4).

2. В режиме управления выходами нет обратной связи с объектом. То есть зажигание индикатора означает только то, что ЛБ включил свой выход.

!!!ВНИМАНИЕ  Выход out4,  работает только при питании ЛБ в штатном режиме (от сети 220в). При питании с Локальной Шины/Аккумулятора управление не производится!!!

===================

    В соответствии с задачами можно использовать 2 комбинации контроля/управления: 

1) 4входа/1выход 

2) 3входа/2выхода.

   Необходимо ознакомиться со следующей документацией:  Лифтовой блок версии 6.0 СМ3. Руководство по эксплуатации,   Лифтовой блок версии 6.0 СМ3. Инструкция по монтажу,   Лифтовой блок версии 6.1СМ3pro. Руководство по эксплуатации,  Программа диспетчеризации лифтов (MPultPro). Руководство по настройке,  Памятка по работе с таблицей параметров  ЛБ.

=============

Приведён   пример  использования возможностей ЛБ версий 6.0 для контроля  и управления инженерным оборудованием на объекте.

Описан порядок программирования ЛБ и отображения в программе М-Pult использованных пользовательских входов и выходов. Использованные основные материалы и оборудование.

Поставленная задача.

      Необходимо контролировать проникновение на технический этаж, крышу,  вентиляционную камеру (расположенную на тех.этаже). Технический этаж оборудован электромеханическим замком и необходимо дистанционное управление им в нормальных условиях. 

Текущие условия.

   Дом высотный. Машинное помещение лифтов  на техническом этаже. Диспетчеризация выполнена на основе системы «ОБЬ» с блоками ЛБ6.0 см3.  Электромеханический замок изнутри открывается нажатием кнопки (коммутируемое напряжение 12в)  или ключами. Расстояние от ЛБ до контролируемых объектов не более 20м.
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Решение.

   Данную задачу вполне можно  выполнить с помощью Лб 6.0 задействуя дополнительный функционал  (Входа USER1- USER3, выход OUT1) и программы MPultPro.

  Сигналы и управление будут инициализироваться на том блоке, к которому будет произведено подключение контролируемых объектов. Поэтому индикацию можно выполнить как через блок ведущий контроль лифта так и установленный специально (что предпочтительней в сфере удобства отслеживания на диспетчерском пункте). 

Примерный список требуемого оборудования и материалы для данной задачи. (не является критичным и зависит от местных условий и требований)
1. Желательно использовать кабель FTP 5категории и выше, (минимизации электромагнитных помех и сопротивления шлейфа) для  связи с контролируемыми объектами. 

2. Использовать в качестве охранных датчиков извещатели охранные типа ИО102-хх или аналогичные. 

3. Документация: Лифтовой блок версии 6.0 СМ3. Руководство по эксплуатации (изм.9),   Лифтовой блок версии 6.0 СМ3. Инструкция по монтажу (изм.1),   Программа диспетчеризации лифтов (MPultPro). Руководство по настройке
4. В качестве Модуля Управления замком использовать решение на основе оптоадаптера (параметры Uвх = 5в. Rвых = менее 50Ом при 12В). 
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Структурная схема соединений: 
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Настройки лифтового блока.

1. Подразумевается что  таблица EEPROM активна.

2. Необходимо сделать инверсию входов  USER1- USER3 для того чтоб состояние возникало при разрыве цепи контроля. Для этого:  по входу USER1-  необходимо  в 6 ячейку EEPROM ввести значение 133 ( см. таблицу 3   инструкции: ЛИФТОВОЙ БЛОК ВЕРСИИ 6.0. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ или Памятки по работе с таблицей параметров  ЛБ ).  Аналогичные действия провести по USER2- USER3.

3. Режим работы OUT 1 оставить без изменения (3 ячейка EEPROM значение 0) – управление по команде оператора.

Настройки программы М-Pult.

Для отображения в программе М-пульт соответствующих сигналов необходимо на блоках, которые будут контролировать указанные объекты, задать отображение  соответствующих сигналов на входа/выхода.  (См. стр21-23 инструкции: Программа диспетчеризации лифтов MPultPro. Руководство по настройке и использованию.)
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«Диалоговая панель уточнённых состояний лифта»

Назначим:

USER1 – открыта дверь на на технический этаж.

USER2 – открыта дверь в вентияционную камеру.

USER3 – открыта дверь на кровлю.

OUT1 (Выход 1) – управление замком техэтажа. 

Для чего в необходимо перейти в режим «Администратора».

На ЛБ  на котором требуется завести эти сигналы по правой кнопке мышки выбрать пункт  «определение параметров дополнительных входов»
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  Далее будет приведён пример  для работы с user1 (вход1).

  В появившемся поле нажать «добавить»

  В выпавшей форме:  выбрать номер входа (1).

 Краткое наименование – то что будет отображаться возле входа в «Диалоговой панели состояний лифта». В данном случае назовём «Тех.Этаж».

 Наименование -  то что будет записываться в «журнале событий». В данном случае назовем «Открыта дверь на технический этаж».

 Протоколирование – разрешение записи в «журнал событий».  Ставим галочку.

 Сопровождать звуком и мерцанием - будет сопровождаться мерцанием рисунка в прямоугольнике лифта и звуком.

 Уровень тревожности - определяет вид рисунка в панели состояний и звук.  В данном примере оставим «информация».

Жмём «Х» и сохраняем. Другие входа  программируются аналогично.
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  После задания параметров по всем входам USER1-3 нажать кнопку «выйти» .

 Задаём режим отображения  управления выходом  OUT1(выход1). 

 На ЛБ  на котором требуется завести этот сигнал по правой кнопке мышки выбрать пункт «Определение параметров выходов».
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В появившемся поле нажать «добавить»

  В выпавшей форме:  выбрать номер выхода (1).

 Краткое наименование на включение  – вводится строка, которая будет

выводиться в световой кнопке «Диалоговой панели состояний лифта», когда выход выключен и его можно включить.  В данном случае назовём «Открыть дверь».

 Полное наименование на включение  -  вводится строка, которая будет

выводиться в журнале при включении выхода и в подтверждении на включение выхода. В данном случае назовём «Кнопку открытия нажать»

Краткое наименование на отключение  – то что будет вводится строка, которая будет

выводиться в световой кнопке «Диалоговой панели состояний лифта», когда выход включен и его можно выключить.  В данном случае назовём «Отпустить кнопку».

 Полное наименование на отключение  -  вводится строка, которая будет

выводиться в журнале при выключении выхода и в подтверждении на выключение выхода. В данном случае назовём «Кнопку открытия отпустить»

 Протоколирование – разрешение записи в «журнал событий».  Ставим галочку.

Жмём «Х» и сохраняем.
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  После задания параметров по всем выходам (OUT1) нажать кнопку «выйти» .

  Переключиться в режим «Оператора»  сохранив изменения.

НА ЭТОМ НАСТРОЙКА  ПРОГРАММЫ  М-Pult ЗАВЕРШЕНА.
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 «Диалоговая панель уточнённых состояния»  примет вид:

Отображение состояния контролируемых объектов и управление замком в  программе М- Pult.

  В случае открытия двери (например, на технический этаж)  в «Панели отображения состояния лифтов»  отобразится значок [image: image2.emf] и раздастся соответствующий сигнал.
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При открытии «Диалоговой панели уточнённых состояний лифта»  изображение примет вид:
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!!!ВНИМАНИЕ. Дальнейшие действия Оператора на данные сигналы оговариваются  в «Инструкции Оператора» на конкретном объекте!!!

Управление дверями.

   Для открытия дверей необходимо вызвать «Диалоговую панель уточнённых состояний лифта» и    нажать кнопку «открыть двери». Подтвердить нажатие. Дождаться зажигания «синего индикатора» возле кнопки. 

!!! ВНИМАНИЕ.  При несоблюдении этого условия записи в «журнале событий» будут некорректные !!!  
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Надпись на кнопке изменилась на «отпустить кнопку». 
нажать кнопку «отпустить кнопку». Подтвердить нажатие. Дождаться погасания «синего индикатора» возле кнопки.
6

