На лифтах УКЛ  с новыми панелями приказа сделана световая индикация ГГС ( в соответствии с техрегламентом). К сожалению заточена она под другую систему.  

А.  Вариант1 (чисто для ГГС) 

1. В панели приказа меняется только микрофон и то не всегда.

2. Коммутация между клемником на кабине и панелью приказа не меняется.

3. Общий динамика и микрофона можно объединить.

 А если добавить проводник указанный пунктиром:

1. На плате сигнализации (в кабине) горит постоянно сигнал «зелёный» сигнал.

2. При нажатии кнопки «вызов» кратковременно загорается «жёлтый». «Зелёный» гаснет на время нажатия. 

                                                                                                      Клемник на кабине.

В.  Вариант 2 (с ЛБ 6.0 с дополнительными выходами сигнализации) 

1. Срабатывание световых индикаторов происходит, как положено.
2.  В панели приказа отключается штатный микрофон (провода изолируются).  

3. Прокладываются новые провода до вновь установленного микрофона между

клемником и панелью приказа.

4. Энергонезависимость от лифта.  

5. Установка диода необязательна.

6. Переработать под «октаву» сложностей нет.

7. Общий динамика и микрофона можно объединить.
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