Работоспособная структура при использовании  ПКСЛ   в сети с промежуточным УМ для канала связи с использованием сети wi-fi  и Интернета с резервированием.. (Рис 1)

   Приведена общая концепция построения сети с некоторой детализацией.

   В данной структуре основной канал использует маршрутизатор 1. Для резервного канала связи маршрутизатор 2 , например для канала по 3G. 

   В примере используется подключение по статическим IP-адресам, однако использование динамической адресации более желательно.
    При использовании статических адресов вместо ПКСЛ  на пульту можно использовать КСЛ, соответственно настроив там резервирование по шлюзам, но это не желательно.
  Использование резервных каналов связи на удалённых УМ в данном примере не рассматриваются.

   Выбрана схема с двумя маршрутизаторами на ПКСЛ по причине возможности отслеживания использования канала связи, бюджетной стоимости и простоты настроек.

   Использование маршрутизатора 2 для канала сотового оператора (3G) представляется более оправданным, чем при использовании схемы подключения «модем-компьютер». Так  при таком подключении надёжность и скорость соединения значительно выше. В принципе маршрутизатор 2 можно не ставить.

   Использование ХАБа в сети wi-fi  необязательно.  Он даёт возможность подключиться  к Интернету (например: с ноутбука) через  маршрутизатор 3 с точки где расположен УМ4 что бывает необходимо. Для использования канала wi-fi для других целей (например: видеорегистрации).

  Точки доступа wi-fi настроены  в режиме: МОСТа. IP-диапазон должен быть другой, по сравнению с используемым в КСЛ/моноблоках.
   На рис1 описана схема  использующая резервирование на канале Интернета, 

    Для исключения случаев «зависания» недорогих моделей маршрутизатора 3 (например: TL-MR3220), при переключении связи на резерв 3G, возможно использование УПП управляемого с моноблока УМ4, или использование более дорогих и «продвинутых» маршрутизаторов.
Из истории.

  Раньше для такой структуры было необходимо использование  на УМ2 связки КСЛ1-ММИ-КСЛ2. КСЛ1 работал в сторону компьютера (ПКСЛ - КСЛ), а КСЛ2 в сторону беспроводных точек wai-fai.
  Можно было использовать и моноблок, но тогда невозможно было сделать резервирование. 

   С появлением маршрутизаторов с несколькими переключаемыми входами wan/3G данное ограничение было снято. 
   Кроме того в ранних прошивках моноблоков и ксл некорректно работал  выход управления УПП в случае работы по нескольким связям. То есть если, по причине зависания оборудования, «отвалилась» связь с несколькими УМ, а с частью осталась - сигнал на УПП не передавался. Что в случаях с применением бюджетных маршрутизаторов  имеет большое значение.  
   В последних прошивках алгоритм доработан. Происходит однократное срабатывание УПП при потере связи с любым УМ. Повторное срабатывание возможно только после восстановления связи со всеми УМ или по команде с компьютера.
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