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       Для повышения разборчивости и громкости связи,

        были заменены параметры резисторов R40 с 43к на 20к, R12 с 20к на 43к, R1 с 1к на 2к, R10 с 2к  на 1к.
