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Для снятии сигнала цепи безопасности при проникновении в шахту используется сигнал с реле К3 сухозамкнутые Х2(5-6) или сухоразомкнутые Х2(4-5) контакты
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При пожарном режиме сигнал снимается с реле К1 сухозамкнутые Х1(5-6) или сухоразомкнутые Х1(4-5) контакты
Разъем 





Описание 





X1 





Выходы 1 и 2. 





X2 





Выходы 3 и 4. 





X3 





Выходы 5 и 6. 





X4 





Выходы 7 и 8. 





X5 





Входы 1 – 8. 





X6 





Входы с повышением напряжения, мак. ~250 В. 





X7 





24В I/O изолированное напряжение для входов с повышением напряжения 





X8 





Дополнительный выход  24 В. 





XM13A 





Питание и сеть LON. 





XM13B 





Питание и сеть LON. 





Выкл 





Описание 





S1 





Выключатель шестьнадцатиричеого кода, контроллер видит его без инверсии. 





S2 





Выключатель двоично-десятичного кода, контроллер видит его без инверсии. 





S4 





Кнопка: Специальная кнопка для контроллера 








