[image: image1.png]PHC 1

192163110 192163120
2552552550 255255 255.0
19216816 19216316
Ceast: cynd o6 Camse: cynd o
(192168.1.30) (192.1681.30)
= i T ] 1P 10216802
mnsofioi 2
osofinoi ~

IProsar 192.168.0.3

192163130

2552552550
192163.1.6

Coan: cyul o] (192168.1.10)

Cean oyt o] (192168.120)

KCllen
6

At VM2
KCIen

7
P coficrs. 217.100.100.10
Cesse: cyml o110

TICCIL YMO e 10
P coficr. 217.100.100.20
Ceas cYM2 CII7

Monpasyesaercs <o mosoGosr YM 4, Y1 i KCJTYM 2 cnt capar & opofmopcers.




[image: image2.png]Moaces (0)
Sy o
3 cnor 5>k
2 cnor 7ok
cror B3Nyt
£°F cror 10-5KCN+(Ethernet)
T:&ayM 2
cmm
B cnor 6>k
T cror 7<KNHEthernet) (o7 Y11 2)
B 2
& F cror 6->KCNH(Ethernet)
Vé ey 1
e 4
T cror 7<KHEthernet) (o7 Y1 0)
Smym 4
B cnor 6>k
T cror 7<KNHEthernet) (o7 Y1 2)

TlopaneTpLI NpOTOROpoBaHA
[

. pasep rpororonal 1oy

P ang
font P
o2

Hyscren

v
v;

[ Maparierpsi 2
T~ Paspeun

o
r
r

UDP nop

oM kort

ssyKosor0

¥

rpomcocas

aon
aon
Pac

CoficTesrbIe nspaneTp comsH
HonepyM [g Cnor
Pasec[ 5 . o

font. P ™[0 a0

Aoz e ET8 0

Topr asrex

4a000 2evka [44001
Knvou cen

VivTepsan onosewers coceasi [2

I 3anpeTHTE MapWPYTYRALHIO N0 CETeBbIM CEAA
I PaspewnTe ceTesble comaH o AvHameckim IP
T~ CraTe orpariierie Ha 16 cemaeit

[ MapareTpsi mpoToKoMMpOSaHMS
IV Bmoswms npoTokonposanme
Mae, paawep npotokona| g0

[ Maparterpsi mpeofpasoearens seyica

T~ AnnapaTrieii npeofipasosaTens seyia

oM nopT
HyscrenTenHocTs
38yK08070 8X083

Yposert rpomkacTH
sevoas

Cror [ 1P aaper

1 aon.IP aapec

2 2001P aapec_| Topr aamen

Bioaa
Bevoas

[ 3eywoseie ye

Manca sanycka
CALKDSDrk

Mana Korsbrry

[T}
(M2 7  2va0im0i0  oooo

K ——

0000 44000

Coxparms
TpreriTe
Omvere





