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 Подразумевается что в качестве резерва используется интернет от сотовых компаний.
 В компьютере установлена вторая сетевая карта.

 По поводу маршрутизатора 2: применение его обеспечивает более стабильный интернет по 3G. Возможно и прямое подключение модема 3G в компьютер (тогда вторая сетевая не нужна) но тогда придётся мириться с качеством и устойчивостью связи при работе на резерве.


































































