Доработка АРС.

1. Установить стабилитрон КС147А (или любой другой с напряжением стабилизации 4.7В) – выделен зеленым овалом.
[image: image1.emf]"Статус"


D?


КС147А


R5


1,65 K  1% 


WSC6927 1K650 F


VISHAY


R4


18K 5% 0805


C3


30pF


1.Îáùèé ïðîâîä ÕÐ1 (âûâ.7) ñîåäèíèòü ñ


îáùèì ïðîâîäíèêîì áëîêà V6 â îäíîé îáùåé


òî÷êå.


U101_An


U101_An


MCLR


PRKD


ЛНГС.465213.061-03 Э3


E


Адаптер релейной станции ЛБ v6


A4


1


2


Monday, September 10, 2012


Title


Size


Document Number


Rev


Date:


Sheet


of


C1


30pF


Vcc


PTx


Uds_An


R12


33.2K  1% 1206


U1


PIC16F716


5


14


15


4


16


17


18


1


2


3


6


7


8


9


10


11


12


13


GND


VDD


OSC2/CLKOUT


MCLR/VPP


OSC1/CLKIN


RA0/AN0


RA1/AN1


RA2/AN2


RA3/AN3/VREF


RA4/TOCKI


RB0/INT


RB1


RB2


RB3


RB4


RB5


RB6


RB7


Z1


11059,2  kHz


2. Подключение входов КН, КВ осуществлять через


резисторы 110кОм 2Вт.


Vcc1


R44


33.2K  1% 1206


C2


47 МкФх16В


D2


P6SMB6,8A


DS


Кп=0,058


I CLK


R11


33.2K  1% 1206


R1


1K 5% 0805


R13


6,19K 1% 0805


Кп=0,379 (при одном контакте)


R9


33.2K  1% 1206


PROD


MCLR


Кп=0,0291


R10


3.01K 1% 0805


R2


1MOm


PKW


PTx


Vcc


HV


ICSP CLOCK


D11


P6SMB6,8A


V101


R6


1,65 K  1% 


WSC6927 1K650 F


VISHAY


I CLK


Vcc1


C4


0,1 ìêÔ


R7


1,65 K  1%


WSC6927 1K650 F


VISHAY


R3


3K3 5% 0805


MCLR


D1


L-934SGC


ICSP DATA


R43


33.2K  1% 1206


Uds_An


XS1


DRB-9F


5


9


4


8


3


7


2


6


1


PKN


PRZD


R8


33.2K  1% 1206


C5


0,01 ìêÔ


HV


Äåòåêòèðîâàíèå óñòðîéñòâà ÀÐÑ = (/EPR & /UB & /ORKD)


R37


100 5% 0805


C6


0,01 ìêÔ


DS




"Статус"

D?

КС147А

R5

1,65 K  1% 

WSC6927 1K650 F

VISHAY

R4

18K 5% 0805

C3 30pF

1.Общий провод ХР1 (выв.7) соединить с

общим проводником блока V6 в одной общей
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