Пример настроек двух КСЛов при подключении из через две точки доступа DWL-2100AP
Пусть нужно создать структуру:
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1. Настройка первого DWL-2100AP.

Подключаем DWL-2100AP к компьютеру кабелем, который входит в поставу DWL-2100AP, в компьютере IP адрес сетевой платы указываем из сети 192.168.0, например, 192.168.0.16:
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Если Inernet Explorer подключен через прокси-сервер, то признак необходимо убрать признак «Использовать прокси-сервер для подключения LAN»
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запускаем Inernet Explorer и вводим:
[image: image4.png]®ain Mpsexs Bua Wafpawce Ceponc  Crpaska

G - © [ B G Prowe Frnim

s [E sz o001





в появившейся форме вводим имя admin и нажимаем OK
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В появившейся далее форме нажимаем кнопку Wireles и в поле Mode выбираем WDS, а в поле 1 вводим MAC адрес другого (второго) DWL-2100AP. MAC адрес записывается на нижней плоскости DWL-2100AP.
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2. Настройка второго DWL-2100AP производится аналогично первому, только MAC адрес для настройки второго DWL-2100AP берется от первого.
3. Далее настраивает адреса связи КСЛов.

Для  КСЛа в слоте 6 узлового модуля 0
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Для  КСЛа в слоте 7 узлового модуля 254
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Выбрать режим





MAC адрес соседнего DWL-2100AP








