Сделана доработка Клиент-серверного расширения ПО (LKDSDisp) для обеспечения:
1. Возможности одновременного ведения переговоров нескольких диспетчеров
2. Сохранения на сервере переговоров диспетчеров.
Доработки значительные и касаются других компонентов ПО, поэтому требуется апробация и дистрибутивные файлы размещены в отдельной папке http://lkds.ru/soft/unpacked/NewDst
LKDSDrv.msi – русский вариант

LKDSDrvUKR.msi – украинский вариант

По многоканальности.

Независимые каналы передачи голоса:

1. ММИ
2. Внутренняя связь ПКСЛа
3. Отдельный ЛБPro

Т.е. одновременно можно разговаривать с каждым ЛБPro, c одним из ЛБ доступным по ММИ, с ЛБ, доступными через ПКСЛ, если путь к ним проходить через разные внутренние связи ПКСЛов.

Включается данные режим многоканальность указанием в файле …SPult\ListConnect.XML в теге <Pult параметра MultiGGS="2". Параметр MultiGGS уже может быть, в этом случае нужно исправить его значение на "2". Изменения в файл ListConnect.XML можно вносить с помощью NotePad.
Ограничение только одно – в данном режиме не будет голосовой связи, если LKDSDisp и LKDSDrv запускаются на разных компьютерах. Это ограничение будет исправлено в рабочей версии ПО.
По сохранению переговоров на сервере.

Для включения режима сохранения переговоров на сервере, нужно в файле …LKDSDrv\LKDSDisp.xml в теге <LKDSDISP добавить параметр SaveVoice="1"
Кроме того исправлены ошибки и сделаны следующие доработки:
1. исправлена ошибка, приводящая к аварийному завершению SPult при вставке описаний пользовательских входов и выходов

2. информационные сообщения в SPult не закрываются автоматически, нужно нажать “закрыть”

3. возможно удаление групп размещений лифтов
4. возможно удаление лифтов из групп размещений
5. возможно удаление сервисного ключа
6. возможно удаление описаний пользовательских входов и выходов
7. В LKDSDrvCfg оставлены только настройки доступа к SQL серверу, удаленного доступа и работа с пользователями.
8. В LKDSDrvCfg добавлено кнопка «Restart». Нажатие на кнопку приводит к внутреннему перезапуску LKDSDisp без отключения клиентов.
Проведение опытной эксплуатации.

Как уж убыло упомянуто – доработок много и было бы хорошо проверить ПО. После проведения опытной эксплуатации будет подготовлен рабочий дистрибутив. В рабочем дистрибутиве будет оставлен только отлаживаемый многоканальный режим передачи голоса. 
Хорошо бы еще подумать кому доступно прослушивание сохраненных на сервере переговоров, какие переговоры доступны – только сделанные текущим оператором или всеми.
