Коды рестарта лифтового блока

	Значение кода рестарта
	Описание кода рестарта

	0x10
	Рестарт по включению питания

	0x07
	Рестарт с нулевого адреса по собаке

	0x02
	Ошибки в битах ti, ri

	0x03
	Ошибки в битах ri, ren

	0x04
	Ошибка, передачу не просили

	0x05
	Выход из режима ТО

	0x06
	Не работает фоновая программа

	0x08
	Ошибка проверки ОЗУ 8052

	0x09
	Не работают прерывания от Timer0

	0x0a
	Не работает Hardware WDT

	0x0b
	Не соответствует состояние PWCE - pwrtrg

	0x0c
	Ошибка длины пакета в очереди - слишком короткий

	0x0d
	Ошибка длины пакета в очереди - слишком длинный

	0x1e
	Ошибка E0 последовательности в очереди на передачу

	0x1f
	Переполнение очереди на передачу в LCB

	0x20
	Переполнение очереди на прием от LCB

	0x21
	Переполнение стека

	0x11
	Ошибка проверки контр. суммы ПЗУ 8052

	0xFE
	Рестарт по кнопке включения лифта

	0x12
	Рестарт при обнаружении Switch Default

	0x13
	Рестарт при восстановлении настроек

	0x14
	Рестарт при сбросе в Default Page

	0x22
	[22h] = фиктивный рестарт по отсутствию данных на прием WIZNET

	0x14
	[14h] ошибка памяти AT25

	0x15
	[15h] ошибка WIZNET

	0xFD
	Рестарт по запросу от диспетчера

	Значение кода рестарта
	Описание кода рестарта

	0xFC
	Рестарт по пропаданию, появлению AT25

	0xFB
	Рестарт по смене страницы

	0xFA
	Рестарт по установке бита защиты от чтения

	0xF9
	Рестарт по ошибке установки бита защиты

	0xF8
	Рестарт по аппаратной проблеме

	0xF7
	Рестарт по проблеме выделения памяти

	0xF6
	Рестарт по проблеме шины памяти

	0xF5
	Рестарт по UsageFault

	0xF4
	Рестарт по выходу из StandBy, STOP

	0xF3
	Рестарт по внутренней собаке WINDOW

	0xF2
	Рестарт по внутренней собаке INDEPENDED

	0xF1
	Cnt_dtp > 13 на передачу paket.c

	0xF0
	Данные на передачу >0x3F paket.c

	0xEF
	Рестарт по "зависанию" в прерывании UART


	Значение кода рестарта
	Описание кода рестарта

	0х00
	Powerup (cold) restart

	0х01
	Restart by host request

	0х02
	Restart by hardware watchdog (t0int hangup)

	0х03
	Restart on Rx
queue corruption

	0х04
	Restart on Tx
queue corruption

	0х05
	Restart on internal memory error

	0х08
	Restart on t1int hangup

	0х09
	Restart on main loop hangup

	0х0A
	Restart on tx
queue overflow

	0х0B
	Рестарт при смене адреса устройства (19.10.00)

	0х0C
	Рестарт при отсутствии тика запроса к ММИ (25.07.01)

	0х0D
	Рестарт при изменении типа системы (УС)

	0х20
	Tx message queue corrupted

	0х21
	New line found

	0х22
	Рестарт по зависанию на передачу КСЛ433

	0х23
	Reset External Device

	0х24
	Reset WizNet Device

	0х29
	Рестарт по разрушению NVRAM в ОЗУ

	0хFA
	Рестарт по установке бита защиты от чтения

	0хF4
	Рестарт по выходу из StandBy, STOP

	0хF3
	Рестарт по внутренней собаке WINDOW

	0хF2
	Рестарт по внутренней собаке INDEPENDED

	0хF8
	Рестарт по аппаратной проблеме

	0хF7
	Рестарт по проблеме выделения памяти

	0хF6
	Рестарт по проблеме шины памяти

	0хF5
	Рестарт по UsageFault


