Резервирование канала связи между двумя КСЛ-Ethernet.

Резервирование возможно при использовании микропрограммы, начиная с версии 1.13 для КСЛа, и, начиная с версии 58.29 для моноблока.

Рассмотрим пример.

Пусть узловой модуль 1 (УМ1) связан с УМ2. Связь осуществляется КСЛами Ethernet, подключенными к слоту 7 ММИ. Необходимо обеспечить резервирование связи между этими УМ. В качестве основного канала связи будет использоваться стационарная точка доступа, в качестве альтернативного канала связи будет использоваться мобильная точка доступа, например, CDMA модем CNU550Pro.

Параметры УМ1:

· номер УМ – 1
· номер слота -7
· IP адрес стационарной точки доступа – 91.154.23.21

· IP адрес CDMA – 212.158.76.24
Параметры УМ2:

· номер УМ – 2

· номер слота -7
· IP адрес стационарной точки доступа – 91.154.23.23

· IP адрес CDMA – 212.158.76.29.
Резервирование основано на том, что КСЛ может посылать пакеты на несколько шлюзов (до 3), КСЛ может принимать пакеты связей с нескольких IP адресов (до 3).

Для построения локальной сети в УМ1 будет необходим маршрутизатор с 2 LAN и 1 одним WAN, например, DIR100, DI-804 и подобные.

Схема соединения в УМ1 будет следующей:
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Как видно из рисунка КСЛ, CNU550Pro и маршрутизатор образуют локальную сеть 192.168.0.0 Собственный адрес маршрутизатора 192.168.0.4.

Во внутреннем маршрутизаторе CNU550Pro в качестве DMZ Host IP должно быть указано 192.168.0.2. В маршрутизаторе (192.168.0.4) в качестве DMZ Host IP  тоже должно быть указано 192.168.0.2.

Адреса связей КСЛа а УМ1 должны быть следующие:
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красный треугольник справа от поля «IP адрес шлюза» говорит о том, что назначен еще один IP адрес шлюза. Если нажать на данный треугольник, то появится панель:
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красный треугольник справа от поля «IP адрес устройства» для Связи 1 говорит о там, что назначен еще IP для данной связи. Если нажать на данный треугольник, то появится панель:
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Схема соединения в УМ2 будет следующей:
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Как видно из рисунка КСЛ, CNU550Pro и маршрутизатор образуют локальную сеть 192.168.0.0 Собственный адрес маршрутизатора 192.168.0.4.

Во внутреннем маршрутизаторе CNU550Pro в качестве DMZ Host IP должно быть указано 192.168.0.2. В маршрутизаторе (192.168.0.4) в качестве DMZ Host IP  тоже должно быть указано 192.168.0.2.

Адреса связей КСЛа а УМ1 должны быть следующие:
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красный треугольник справа от поля «IP адрес шлюза» говорит о том, что назначен еще один IP адрес шлюза. Если нажать на данный треугольник, то появится панель:
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красный треугольник справа от поля «IP адрес устройства» для Связи 1 говорит о там, что назначен еще IP для данной связи. Если нажать на данный треугольник, то появится панель:
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Алгоритм передачи данных КСЛами  в подобной конфигурации следующий (рассмотрим на примере КСЛа в УМ1):

1. В исходном состоянии КСЛ посылает данные для связи 1 на IP адрес 91.154.23.23 через шлюз 192.168.0.4, т.е. на маршрутизатор. Маршрутизатор, получив пакет от 192.168.0.2 пересылает его через свой WAN (192.168.0.2 для маршрутизатора является DZM хостом), т.е. через стационарную точку подключения УМ1 на стационарную точку подключения УМ2.

2. Если КСЛ не смог передать 5 пакетов (не получил подтверждение), то КСЛ начинает посылать данные для связи 1 на IP адрес 212.158.76.29 через шлюз 192.168.0.4, т.е. на маршрутизатор. Маршрутизатор, получив пакет от 192.168.0.2, пересылает его через свой WAN (192.168.0.2 для маршрутизатора является DZM хостом), т.е. через стационарную точку подключения УМ1 на CDMA точку УМ2. Данный случай защищает от неработоспособности стационарной точки доступа в УМ2. Если КСЛу удалось передать пакет таким образом, то он считает, что для связи 1 нужно использовать не основной, а альтернативный IP адрес, который и используется в дальнейшем.

3. Если КСЛ не смог передать 5 пакетов (не получил подтверждение) и по альтернативному IP адресу, то КСЛ начинает посылать данные для связи 1 на IP адрес  91.154.23.23 через шлюз 192.168.0.3, т.е. на CNU550Pro. CNU550Pro, получив пакет от 192.168.0.2, пересылает его через свой WAN (192.168.0.2 для CNU550Pro является DZM хостом), т.е. через CDMA точку подключения УМ1 на стационарную точку УМ2. Данный случай защищает от неработоспособности стационарной точки доступа в УМ1. Если КСЛу удалось передать пакет таким образом, то он считает, что для связи 1 нужно использовать основной IP адрес и альтернативный шлюз, которые и используется в дальнейшем.

4. Если КСЛ не смог передать 5 пакетов (не получил подтверждение) по альтернативному шлюзу и по основному IP адресу, то КСЛ начинает посылать данные для связи 1 на IP адрес  212.158.76.29 через шлюз 192.168.0.3, т.е. на CNU550Pro. CNU550Pro, получив пакет от 192.168.0.2, пересылает его через свой WAN (192.168.0.2 для CNU550Pro является DZM хостом), т.е. через CDMA точку подключения УМ1 на CDMA точку УМ2. Данный случай защищает от неработоспособности стационарных точек доступа в УМ1 и УМ2. Если КСЛу удалось передать пакет таким образом, то он считает, что для связи 1 нужно использовать альтернативный IP адрес и альтернативный шлюз, которые и используется в дальнейшем.

5. Если КСЛ начал использовать для связи либо альтернативный IP адрес связи либо альтернативный шлюз, то через 60 минут делается попытка вернутся на основные параметры.

6. Если КСЛ принимает от другого КСЛа IP пакеты с альтернативным IP адресом отправителя, то принимающий КСЛ начинает использовать этот IP адрес в качестве текущего.

КСЛы равноправны, все, что описано для КСЛа в УМ1 справедливо и для КСЛа в УМ2
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