Резервирование канала связи по VPN между двумя КСЛ-Ethernet.

Резервирование возможно при использовании микропрограммы, начиная с версии 1.13 для КСЛа, и, начиная с версии 58.29 для моноблока.

Рассмотрим пример.

Пусть узловой модуль 1 (УМ1) связан с УМ2. Связь осуществляется КСЛами Ethernet, подключенными к слоту 7 ММИ. Необходимо обеспечить резервирование связи между этими УМ. В качестве основного канала связи будет использоваться VPN (192.168.1.*), в качестве альтернативного канала связи будет использоваться мобильная точка доступа, например, CDMA модем CNU550Pro.

Параметры УМ1:

· номер УМ – 1

· номер слота -7

· IP адрес в VPN – 192.168.1.1

· IP адрес CDMA – 212.158.76.24
Параметры УМ2:

· номер УМ – 2

· номер слота -7

· IP адрес в VPN – 192.168.1.10

· IP адрес CDMA – 212.158.76.29.
Резервирование основано на том, что 

· КСЛ посылает пакеты не своей сети на шлюз, 

· КСЛ может принимать пакеты связей с нескольких IP адресов (до 3).

· КСЛ отсылает пакеты на альтернативный IP адрес, если не может их доставить по основному IP адресу.

В УМ1 нужно две точки доступа к VPN – одна для КСЛа, вторая для CNU550Pro. Для получения дополнительной точки доступа нужно использовать коммутатор(Hub, Switch). 

Схема соединения в УМ1 будет следующей:


[image: image1]
Во внутреннем маршрутизаторе CNU550Pro в качестве DMZ Host IP должно быть указано 192.168.1.1.

Адреса связей КСЛа а УМ1 должны быть следующие:
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красный треугольник справа от поля «IP адрес устройства» для Связи 1 говорит о там, что назначен еще IP для данной связи. Если нажать на данный треугольник, то появится панель:
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В качестве шлюза (192.168.1.2) указан IP адрес CNU550Pro

Схема соединения в УМ2 будет следующей:
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Во внутреннем маршрутизаторе CNU550Pro в качестве DMZ Host IP должно быть указано 192.168.1.10.

Адреса связей КСЛа а УМ1 должны быть следующие:
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красный треугольник справа от поля «IP адрес устройства» для Связи 1 говорит о там, что назначен еще IP для данной связи. Если нажать на данный треугольник, то появится панель:
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В качестве шлюза (192.168.1.3) указан IP адрес CNU550Pro

Алгоритм передачи данных КСЛами  в подобной конфигурации следующий (рассмотрим на примере КСЛа в УМ1):

1. В исходном состоянии КСЛ посылает данные для связи 1 на IP адрес 192.168.1.10 напрямую по VPN, не использую шлюз., т.е. через стационарную точку подключения УМ1 на стационарную точку подключения УМ2.

2. Если КСЛ не смог передать 5 пакетов (не получил подтверждение), то КСЛ начинает посылать данные для связи 1 на альтернативный IP адрес 212.158.76.29 через шлюз 192.168.1.2, т.е. на CNU550Pro. CNU550Pro передает данные на CNU550Pro в УМ2. CNU550Pro в УМ2 пересылает данные на 192.168.1.10 (192.168.1.10 для CNU550Pro является DZM хостом). КСЛ в УМ2, получив данные по связи 1 с альтернативного IP адреса, начинает использовать его в качестве основного. Таким образом, начинает работать резервный CDMA канал.

3. Возврат на VPN канал происходит после длительной паузы в передачи данных. После длительной паузы CDMA канал «засыпает», соответственно КСЛ не может послать по нему данных и пытается передать данные по основному канала (VPN). Если КСЛ удается передать данные по VPN,  то восстанавливается передача по VPN каналу.

КСЛы равноправны, все, что описано для КСЛа в УМ1 справедливо и для КСЛа в УМ2
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