Wireshark старых версий
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Fiter: | udp.port==44000 ~ | Bxpression...  Clear Apply.
No. Time Source Destination Protocol _Length_Info -
171.844671  192.168.2.16 102.168.2.211 uop 45 Source port: 44000 Destination port: 44000
34 6.608401  192.168.2.211 192.168.2.16 uop 60 Source port: 44000 Destination port: 44000
356.608824  192.168.2.16 192.168.2.211 uop 45 Source port: 44000 Destination port: 44000 E

5611.730766  192.168.2.211 192.168.2.16 uop 60 Source port: 44000 Destination port: 44000
5711.731204  192.168.2.16 192.168.2.211 uop 45 Source port: 44000 Destination port: 44000
7516.668743  192.168.2.211 192.168.2.16 uop 60 Source port: 44000 Destination port: 44000
7616.669119  192.168.2.16 192.168.2.211 uop 45 Source port: 44000 Destination port: 44000
7716.712202  192.168.2.16 192.168.2.211 uop 63 Source port: 44000 Destination port: 44000
7816.731287  192.168.2.211 192.168.2.16 uop 107 Source port: 44000 Destination port: 44000
7916.731791  192.168.2.16 192.168.2.211 uop 45 Source port: 44000 Destination port: 44000
8016.732201  192.168.2.16 192.168.2.211 uop 58 Source port: 44000 Destination port: 44000
8116.758507  192.168.2.211 192.168.2.16 uop 96 Source port: 44000 Destination port: 44000
8216.759009  192.168.2.16 192.168.2.211 uop 45 Source port: 44000 Destination port: 44000
8316.992798  192.168.2.211 192.168.2.16 uop 77 Source port: 44000 Destination port: 44000 o

Frame 16: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet IT, Src: 02:45:34:18:09:f4 (02:45:34:18:00:4), Dst: Asustekc_a:a7:ad (00:24:8c:a8:a7:ad)
Internet protocol version 4, src
User Datagram Protocol, Src Port: 44000 (44000), DSt POrt: 44000 (44000)
pata (18 byres)

0000 00 24 8c a8 a7 ad 02 45 34 18 09 f4 08 00 45 00
0010 00 2e 00 1b 40 00 40 11 b4 70 cO a8 02 d3 c0 a8
0020 02 10 ab 20 ab e0 00 1a a6 c7 14 fd c6 5a 89 50
0030 ac be dc Of cc 21 b8 f5 f2 37 16 37

@  Atheros ARG121/ARELL3/ARELLS PCLE Ener. | Packets 354 Displayed: 20 Marked: Profile Defoult




Отбор по UDP порту. После ввода в поле «Filter» нужно нажать «Apply»
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Fitter: | ipaddr==192168216

No. Time Source
171.844671  102.168
34 6.608401  192.168
356.608824  192.168
5611.730766  192.168
5711.731204  192.168
7516.668743  192.168
7616.669119  192.168
7716.712202  192.168
7816.731287  192.168
7916.731791  192.168
8016.732201  192.168
8116.758507  192.168
8216.759009  192.168
168.
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Packets: 2118 Displayed: 655 Marked: 0
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Frame 16: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet IT, Src: 02:45:34:18:09:f4 (02:45:34:18:00:4), Dst: Asustekc_a:a7:ad (00:24:8c:a8:a7:ad)
Internet protocol version 4, src
User Datagram Protocol, Src Port: 44000 (44000), DSt POrt: 44000 (44000)
pata (18 byres)
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Отбор по IP адресу
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SHead BEXZE AesdTL
Fiter: | ip.addr==192168.2.16 && udp.port==44000
No. Time Source Destination
171.844671  192.168.2.16 102.168.2.211
34 6.608401  192.168.2.211 192.168.2.16
356.608824  192.168.2.16 192.168.2.211
5611.730766  192.168.2.211 192.168.2.16
5711.731204  192.168.2.16 192.168.2.211
7516.668743  192.168.2.211 192.168.2.16
7616.669119  192.168.2.16 192.168.2.211
7716.712202  192.168.2.16 192.168.2.211
7816.731287  192.168.2.211 192.168.2.16
7916.731791  192.168.2.16 192.168.2.211
8016.732201  192.168.2.16 192.168.2.211
8116.758507  192.168.2.211 192.168.2.16
8216.759009  192.168.2.16 192.168.2.211
168.2 168.2.16
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Frame 16: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet IT, Src: 02:45:34:18:09:f4 (02:45:34:18:00:4), Dst: Asustekc_a:a7:ad (00:24:8c:a8:a7:ad)
Internet protocol version 4, src
User Datagram Protocol, Src Port: 44000 (44000), DSt POrt: 44000 (44000)
pata (18 byres)
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Отбор по IP адресу и UDP порту

Wireshark новых версий
Значение фильтра применяется к выборке при нажатии клавиши Enter или при нажатии мышкой стрелки, обведенной красной рамкой.
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.6 RERes=F2EQaaH —
(M lpatér——ts2.165.2201 [0 ) wression.. +
Tine Sorce Destinaton re—— ~
204036135 192.168.2.29 192.268.2.201 wp 72 45000
2400201 152.168.2.201 192.268.2.20 wp 72 4000
25400525  192.168.2.29 192.365.2.201 wp 55 45000 +
264067804 152.168.2.201 192.268.2.20 wp 77 44000
2740697 192.168.2.29 192.365.2.201 wp 55 45000 +
| se7.ammt0  1s2.168.2.201 192.268.2.20 wp 6o 44000 -
577.500993  192.168.2.200 192.268.2.20 wp 6o 44000 -
| e 1ear7e 1926822 192.365.2.201 wp 59 4so02 +
| m313.618185  192.168.2.201 192.168.2.29 uop 74 44000 >
| 11413618499  192.168.2.20 192.168.2.201 uop 58 46002 +
| 17a17.6e5610  192.168.2.201 192.168.2.29 uop 60 44000
175 17.606628  192.168.2.201 192.268.2.20 wp 6o 44000 -
239 2404367 192.168.2.29 192.365.2.201 wp 59 45000 +
20324047838 192.168.2.201 192.268.2.20 wp 74 44000
264 24248159 192.168.2.29 192.365.2.201 wp 55 45000 +
| 2 o77esest  1s2.6.2.201 192.268.2.20 wp 6o 44000 -
260 27.706255  192.168.2.201 192.268.2.20 wp 60 44000 -
| 33 aaeeses  192.168.2.29 192.365.2.201 wp 72 as002 -
| 33833614020  192.168.2.201 192.168.2.29 uop 72 44000 >
| 33033614346  192.168.2.20 192.168.2.201 uop 58 46002
| 34033650004  192.168.2.201 192.168.2.29 uop 77 44000 >
| 34133650420  192.168.2.20 192.168.2.201 uop 58 46002 v
Frame 207 72 bytes on wire (376 bits), 72 bytes captured (76 bits) on interface 0 -

Ethernet II, Src: Pegatron_3’ 5 (4c:72:b9:31:55:25), Dst: LiftComp_e
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.29, Dst: 192.168.2.261

User Datagram Protocol, Src Port: 46000, Dt Port: 44000
Data (30 hut:

(00:27:07:00.

G000 @0 27 @7 00 @5 86 4c 72 b9 31 55 25 08 00 45 00 .
0910 @0 3a 03 19 00 00 50 11 00 00 c0 a8 02 1d c0 a8 .
0920 @2 c9 b3 bo ab e@ 00 26 86 6e 47 ee 45 2e 9e ab .
0930 a5 fe 2e b2 bc 2a 5a 50 bf 1d 92 a4 cc 0a ee 88 .
0040 8f €2 3¢ 2f c6 a4 2d T6 %

Lr A% E.

& nGE.
zp

@ 7 wireshark_12DC192C-2A6F 4BFF-BCFO-7DSECES65DB3_20170131105843_a05580 || Packets: 7370 - Displayed: 248 (3.4%) || Profile: Default
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11 Tudp port==44000 88 p.addr==192.168.2.201]

Tine Source Destnston Protocol_Length Info
204.2513  192.168.2.29 152.168.2.201 wr 72 46000 =
204243211 192.168.2.201 152.168.2.29 we 72 44000 +
254.243525  192.168.2.29 192.168.2.201 we 55 46000
264.267894  192.168.2.201 192.168.2.29 we 77 44000 +
27 4.268197  192.168.2.29 192.168.2.201 we 55 46000

| ss7.aemi0  152.168.2.201 192.168.2.29 we 50 44000 +
577.500993  192.168.2.201 192.168.2.29 we 50 44000 +

| tes 14774 192.168.2.29 192.168.2.201 we 59 46002 >

| u3nlesies  192.168.2.201 192.168.2.29 we 74 44000 +

| naiesess  192.168.2.29 192.168.2.201 we 55 46002 >

| waireosele  192.168.2.201 192.168.2.29 we 50 44000 +

175 17.606828  192.168.2.201 192.168.2.29 we 50 44000 +
239 20.23067  192.168.2.29 192.168.2.201 we 59 46000
2032027834 192.168.2.201 192.168.2.29 we 74 44000 +
24 20.208159  192.168.2.29 192.168.2.201 we 55 46000
| s 27.7eses1  192.168.2.201 192.168.2.29 we 50 44000 +
260 27.706255  192.168.2.201 192.168.2.29 we 50 44000 +

| 335 3.eeses  192.168.2.29 192.168.2.201 we 72 as002 +

| s m;e4es  192.168.2.201 192.168.2.29 we 72 44000 +

| 3 m;leaes 192.168.2.29 192.168.2.201 we 55 46002 >

| 3403365094  192.168.2.201 192.168.2.29 we 77 44000 +

| 3e13:.esea0  192.168.2.29 192.168.2.201 we 56 46002

Frame 20: 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits) on interface @
Ethernet II, Src: Pegatron_3’ 5 (4c:72:69:31:55:25), Dst: LiftComp_e (00:27:07:00.
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.29, Dst: 192.168.2.261

User Datagram Protocol, Src Port: 46000, Dt Port: 44000
Data (30 hut:

G000 @0 27 @7 00 @5 86 4c 72 b9 31 55 25 08 00 45 00 .
0910 @0 3a 03 19 00 00 50 11 00 00 c0 a8 02 1d c0 a8 .
0920 @2 c9 b3 bo ab e@ 00 26 86 6e 47 ee 45 2e 9e ab .
0930 a5 fe 2e b2 bc 2a 5a 50 bf 1d 92 a4 cc 0a ee 88 .
0040 8f €2 3¢ 2f c6 a4 2d T6 %

Lr A% E.

& nGE.
zp

@ 7 wireshark_12DC192C-2A6F 4BFF-BCFO-7DSECES65DB3_20170131105843_a05580

|| Packets: 5888 - Displayed: 201 (3.4%)
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.6 RERe=s=FaEaaaH —
(st port==s3000 HES Fopeson. +
Time Souce Destraton Protocol_Length Info -
To.53%  192.168.2.4 192.168.2.255 BROVSER 254 Domain/iorkgroup Anmouncement LKDS, Domain Controller, T Workstat-
1120606 192.168.2.7 2oa1112.02  wop 60 1033 » 3071 Len-a
16 2.900896  178.45.137.20 192.168.2.29 wp 83 4957 > 46000 Len-41
204236135 192.168.2.29 192.168.2.201 wp 72 46000 + 44000 Len=30
2423622 192.168.2.29 178.45.137.20 wp 91 46000 + 4997 Len49
2400201 1s2.168.2.201 192.168.2.20 wp 72 44000 +
25400525  192.168.2.29 192.168.2.201 wp 58 46000
264067804 152.168.2.201 192.168.2.29 wp 77 44000
27 a06m97  192.168.2.29 192.168.2.201 wp 58 46000
304312076 178.49.137.20 192.168.2.29 wp 90 4957 46000 Len48
14312751 192.166.2.20 178.45.137.20 wp 83 46000 -~ 4997 Len-41
32433188  178.49.137.2 192.168.2.20 wp 100 4997 » 46000 Len=58
a3 192.168.2.20 178.45.137.20 wp 82 46000 -~ 4997 Len40
38465790 178.49.137.20 192.168.2.20 wp 83 4957 > 46002 Lent1
39 4650715 178.45.137.20 192.168.2.29 wp 85 4957 > 46000 Len-43
04060027 192.168.2.29 178.45.137.20 wp 85 46000 -~ 4997 Len-43
414707868 178.49.137.20 192.168.2.20 wp 85 4957 - 46002 Len-43
42 4.783624 192.168.2.70 224.0.0.251 MONS. 107 Standard query 0x0000 PTR _googlecast._tcp.local, "QM" question PTR..
45557676 192.168.2.9 255.255.255.255  uDP. 82 60943 » 1947 Len-40
46 6.006205  192.168.2.7 212w 60 1033 » 3071 Len-2
47 6.208577 192.168.2.71 224.0.0.251 MONS. 83 Standard query @x000@ PTR _sleep-proxy._udp.local, "QM" question
s36.750473  178.49.137.20 192.168.2.29 wp 83 4957 - 46002 Len-41 v

Frame
Ethernet II, Src: HewlettP_fc
Internet Protocol Version 4, Sre
User Datagram Protocol, Src Port: 138, Dst Port: 138

5 (78:e3:b5:fc

192.168.2.4, Dst: 192.168.2.255

© 254 bytes on wire (2032 bits), 254 bytes captured (2032 bits) on interface 0
5), Dst: Broadcast (FF:ff:ff:

)

0000
oo10
o020
oa3e
o040
oese

FF FF FF FF F 7 78 &3
@0 0 74 9c 00 00 50 11
02 FF 00 5a 00 5a 00 dc
02 04 00 5a 00 c5 00 00
44 43 4e 45 44 45 45 45
41 43 41 43 41 43 41 41

b5 fc 8a 35 05 00 45 00
3 ed co a5 02 04 co a8
82 be 11 02 1 09 co a8
20 45 4d 45 4c 45 45 45
43 46 47 45 46 46 43 43

. . EMELEEF
DCNFDEFF CRGEFFCC
41 00 20 41 42 41 43 46 ACACACAA A. ABACF

(O 7 wireshark_12DC192C-2A6F -4BFF-BCFO-7DSECES65DB3_20170131105843_a05580

|| Packets: 973 - Displayed: 271 (27.9%)
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