1. Создать нового пользователя XXX с паролем YYY и правами администратора.

2. Открыть общий доступ к папке c:\lkds для пользователя XXX с паролем YYY.

3. Переименовать компьютер в XXX.

4. Изменить тип входа в систему на: с явным указанием имени пользователя и пароля (\панель управления\учётные записи пользователей\способ входа в систему – убрать все «галки»).

5. Указать IP и МП для сетевой карты.

6. Перезагрузиться. При входе указать пользователя XXX и пароль YYY – проверить правильность создания пользователя. Проверить ping на IPшлюза.
7. Запустить regclb.bat.
8. Выполнить dcomcnfg. Выполнить «компонент сервис(службы компонентов) – компьютеры – Мой компьютер/ свойства. Установить Свойства по умолчанию – уровень проверки подлинности – в НЕТ, Безопасность COM по умолчанию – добавить везде пользователя XXX с паролем YYY. Выполнить «компонент сервис – компьютеры – Мой компьютер – настройка DCOM – драйвер com порта для спд Обь / свойства. Установить Общие – уровень проверки подлинности - в НЕТ, Удостоверение – указанный пользователь XXX c паролем YYY.
9. Добавить в автозагрузку ярлык от mpult.exe.
10. Установить Outpost Firewall для всех пользователей. При установке согласиться со списком программ по умолчанию, указать явно IP_ЦД, убрать «галку» находить сети автоматически. Параметры – приложения – доверенные -  добавить все приложения из папки c:\lkds\;. Параметры – системные – ICMP – поставить «галки» эхо-ответ – ИЗ, эхо-запрос – В. Параметры – системные – общие правила \ во всех правилах – Блокировать эти данные, кроме  Block Remote Procedure Call (TCP) – где разрешить эти данные, указать удалённые IP_ЦД. Параметры – политики – Блокировать. Параметры – общие – защита паролем разрешить и ввести ZZZ.
